*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

 *УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

 *Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

 *Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

 *Устанавливать через крепежные отверстия во фланце (4 отв.) при помощи дюбель-шпилек распорных в заранее подготовленное основание;*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения раз в неделю.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

***Уличный тренажер «штурвал»***

*Паспорт – описание*

*ОП16.000ПС*

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Предназначен для двух занимающихся. Занимающийся держась за рукоятки вращает штурвал в сторону, что обеспечивает проработку мышц рук и плечевого пояса.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 850*

*Ширина, мм 850*

*Высота, мм 1650*

*Масса, кг 38*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба Ø108х4мм, Ø33,5х3,2мм, Ø21,3х2,8 мм лист S6мм.*

*Покрытие: металл - ППП, рукоятки – ПВХ.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе.*

*Стойка 1*

*Руль 2*

*Ручка 2*

*Шайба A.12 ГОСТ 11371-78 2*

*Шайба A.16 ГОСТ 11371-78 2*

*Гайка M12 ГОСТ 5915-70 2*

*Гайка M16 ГОСТ 5915-70 2*

*Заглушка на тр.33.5 (внутр.) 24*

*Заглушка на тр.108 (внутр.) 24*

*Дюбель-шпилька 16х220 4*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: ОП16.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*