*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*5. После каждой тренировки необходимо протирать все поверхности сухой салфеткой.*

*6. Подшипники смазывать не реже 2 раз в год.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Тренажер для армспорта «Витязь»*

*Паспорт – описание*

*ПС63.Д.000ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Изделие предназначено для проведения тренировок по армрестлингу. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 1260*

*Ширина, мм 900*

*Высота, мм 1610*

*Масса, кг 112*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 60х60х3мм, 60х40х3мм, 40х40х3мм и т.д.*

*Покрытие: ППП*

*Прочие материалы: фанера S18мм, заглушки пластиковые, трос стальной 5мм и т.д.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе*

*1 Рама стола 1*

*2 Основание стола 2*

*3 Крестовина 1*

*4 Букса в сборе 1*

*5 Передаточный узел 1*

*6 Узел вращения 1*

*7 Портал 1*

*8 Регулятор натяжения 1*

*9 Плечо 1*

*10 Рукоятка 1*

*11 Столешница 1*

*12 Регулировка рукоятки 1*

*13 Рамка 1*

*14 Зажим троса 2*

*15 Ролик в сборе 3*

*16 Ролик пласт. в сборе 1*

*17 Ось роликов 2*

*18 Труба 16х1,5 2*

*19 Крышка-колпачок 1*

*20 Крышка 1*

*21 Крышка 1*

*22 Ролик 2*

*23 Шайба 2*

*24 Шайба ручки 2*

*25 Рукав тракторный 2*

*26 Ось 2*

*27 Ролик металлический 2*

*28 Втулка распорная 1*

*29 Втулка распорная 1*

*30 Рукоятка свинчивающаяся 2*

*31 Болт M5x80 ГОСТ 7805-70 4*

*32 Болт M8x35 ГОСТ 7798-70 1*

*33 Болт M12x20 ГОСТ 7798-70 2*

*34 Болт M12x25 ГОСТ 7798-70 3*

*35 Болт M12x30 ГОСТ 7798-70 2*

*36 Болт M12x40 ГОСТ 7798-70 1*

*37 Болт M12x60 ГОСТ 7798-70 10*

*38 Болт M12x70 ГОСТ 7798-70 1*

*39 Болт M12x80 ГОСТ 7798-70 4*

*40 Винт M5x0,5x16 ГОСТ 11644-75 4*

*41 Гайка M5 ГОСТ 5915-70 4*

*42 Гайка M10 ГОСТ 5915-70 1*

*43 Гайка M12 ГОСТ 5915-70 21*

*44 Гайка M16 ГОСТ 5915-70 2*

*45 Гайка M8 ГОСТ 5915-70 1*

*46 Шайба C.10 ГОСТ 10450-78 1*

*47 Шайба A.12 ГОСТ 10450-78 19*

*48 Шайба C.16 ГОСТ 10450-78 2*

*49 Подшипник 201 ГОСТ 8338-75 2*

*50 Подшипник 202 2*

*51 Подшипник 205 4*

*52 Стопорное кольцопод 202 подш. 2*

*53 Отбойник 2*

*54 Резина ТКМЩ S30 1*

*55 Заглушка внутр. 40х40 4*

*56 Заглушка 60х40 2*

*Тренажер поставляется в сборе*



*Рисунок 1 – Комплектность изделия*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия:ПС63Д*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 28.12.2019г.*

 *(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*