**Инструкция по эксплуатации**

 *Используйте изделие по назначению!*

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку горки.

2. Пробурить 6 ям диаметром 350 мм на глубину 900 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 200 мм.

3. Установить стойки горки в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

4. Соединить при помощи болтов скат с основанием горки.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «Пумори – Спорт»

**ГОРКА РАЗБОРНАЯ**

Паспорт – описание

700.243.Р.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru)

**Техническое описание**

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

 Габаритные размеры, не более, мм:

 Высота - 2600

 Длина - 2500

 Ширина - 850

 Вес, не более, кг - 115

 Устройство изделия

Горка представляет собой сварную конструкцию из труб. Опорные элементы выполнены из трубы 48х3,5мм, скат представляет собой листа 3 мм, приваренный к двум направляющим.

Комплектация

1. Основание - 1 шт.
2. Скат - 1 шт.
3. Болт М12х30 - 2 шт.
4. Болт М12х30 - 2 шт.
5. Гайка М12 - 2 шт.
6. Гайка М10 - 2 шт.

1 2

Рис.1.

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.243.Р.

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска 07.12.2011г.

***(роспись )***

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(роспись кладовщика ПС)***