ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить яму диаметром 950 мм на глубину 1150 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 300 мм.

3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Используйте изделие по назначению.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

**Стойка баскетбольная вылет 1500мм**

Паспорт – описание

Б2.1500.000 ПС

**

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) -287-93-70; фкс 287-93-70

E-mail psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru/)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка баскетбольная является основным спортивным оборудованием, необходимым для игры в баскетбол или стритбол. Рекомендуется для использования на открытых игровых площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (не более):

Длина, мм - 2200

Ширина, мм - 1800

Высота, мм - 4900

Масса, кг - 126

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Используемый сортамент: труба профильная 100х100х5мм, лист 4мм

Прочие материалы: фанера 18

Покрытие: ППП

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Укосина - 2

2. Рама щита - 1

3. Стойка - 1

4. Щит - фанера - 1

5. Болт М12х65 - 4

6. Болт М12х30 - 4

7. Гайка М12 - 8

8. Шайба М12 - 12

9. Сетка баскетбольная - 1

10. Кольцо баскетбольное - 1

11. Саморез Ø3,5х41 - 34

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

К стойке (3), при помощи метизов (5,7,8) присоединить кольцо (10) и раму щита (2) с щитом (4), Раму щита зафиксировать укосинами (1).

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б2.1500/

Cоответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись кладовщика)