*Внимание! Ворота устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*Фиксировать через уши на верхней части конструкции.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Используйте ворота по назначению!

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

 Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Изготовитель гарантирует соответствие ворот для мини-футбола требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения ворот потребителем Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

 В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «Пумори – Спорт»

ВОРОТА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

СВОБОДНО СТОЯЩИЕ

(разборные, створ. 60х40)

Паспорт – описание

В3.3.000.000ПС



Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru/)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

 Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией ворот для минифутбола. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

 Ворота для минифутбола предназначены для проведения тренировок по минифутболу. Устанавливаются в здании и на открытой площадке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Габаритные размеры:

Ширина, мм 3120

Высота, мм 2060

Глубина, мм 1040

 Вес, не более, кг 700

 Размеры створа:

Высота, мм 2000

Ширина, мм 3000

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

 Ворота представляют собой сборную конструкцию, состоящую из боковин (1), верхней перекладины (2), нижней перекладины (3). Створ ворот изготовлен из стальной трубы 60х40, основание боковин из трубы профильной 60х60 мм, задняя перекладина из трубы 60х60 мм. Боковины из трубы Ø33,5мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Боковина 2
2. Перекладина верхняя 1
3. Перекладина нижняя 1
4. Болт М12х80 8
5. Гайка М12 4
6. Шайба 12 4
7. Заглушка 60х40 2

 Комплектация ворот сеткой производится по отдельному заказу за отдельную плату.



Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: В3.3

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 29.08.2019г.

 (роспись )

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (роспись кладовщика ПС)