*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

 *Используйте изделие по назначению.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Качель "Лодочка" (на подшипниках)*

*Паспорт – описание*

*701.218.1 .000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Качели предназначены для отдыха детей до 5 лет. Качели должны эксплуатироваться только под присмотром взрослых. Устанавливаются на открытой площадке.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 1700*

*Ширина, мм 1618*

*Высота, мм 2005*

*Масса, кг 140*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Качели представляет собой сварную конструкцию. Боковины выполнены из трубы круглой Ф48х3,5 и Ф21,3х2,8 мм. «Лодочка» выполнена из трубы круглой Ф33,5х3,2 и Ф21,3х2,8 мм и уголка 32х32х4. Сиденье и пол качели выполнены из доски пластиковой 40х40 мм и 30х130 мм.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе. В конструкцию входят:*

*Боковина 2*

*Лодочка 1*

*Перекладина 1*

*Стяжка 2*

*Доска пластик 130х25 L=420 мм 6*

*Доска пластик. 20х70 L=770 мм 8*

*Доска пластик 130х25 L=830 мм 2*

*Шайба 4*

*Втулка распорная 2*

*Ось 2*

*Болт M16x30 ГОСТ 7798-70 4*

*Болт М12х25 8*

*Болт мебельный М8х50 30*

*Гайка M20 ГОСТ 5915-70 2*

*Гайка М12 8*

*Гайка М8 30*

*Шплинт Ф5 2*

*Шайба 12 8*

*Подшипник 205 4*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: 701.218.1*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*