*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. После каждой тренировки необходимо протирать все поверхности сухой салфеткой.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Станок хореографический однорядный (крепление в пол, L=4800мм)*

*Паспорт – описание*

*94.1.ПД.4800.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Хореографический станок предназначен для проведения занятий и тренировок по бальным танцам как профессионалов, так и любителей.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 4800±10*

*Ширина, мм 330±10*

*Высота, мм 1050±10*

*Масса, кг 32*

*Диаметр жерди, мм 50*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба Ø 48х3,5 мм, труба Ø 48х3,5 мм*

*Покрытие металла ППП*

*Прочие материалы: жердь Ø50мм.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе*

*1. Стойки 5*

*2. Жерди 4*

*3. Саморез ф3,5х19 8*

*4. Заглушка на трубу ф48 2*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Вставить жерди во втулки стоек, закрепить саморезами. В торцевые стоки забить заглушки. Закрепить получившуюся конструкцию к полу через предусмотренные для этого отверстия.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: 94.1.ПД.4800*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*