*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - еженедельно*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Стеллаж для хранения лыжных палок передвижной*

*Паспорт – описание*

*700.774.4 ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Стойка предназначена для удобного хранения лыжных палок. Рекомендуется для использования в магазинах и на складах.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 1340*

*Ширина, мм 560*

*Высота, мм 1930*

*Масса, кг 40*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 40х25, полоса 40х4, круг ф8, лист 1,5.*

*Покрытие: ППП цвет по согласованию.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*1. Перемычка 1*

*2. Стойка 2*

*3. Держатели длинные 1*

*4. Держатели короткие 1*

*5. Болт М8х16 16*

*6. Болт 16*

*7. Болт 4*

*8. Гайка М8 16*

*9. Гайка 20*

*10. Шайба 8 16*

*11. Шайба 20*

*12. Колесная опора поворотная Ø75мм 2*


*13. Колесная опора поворотная Ø75мм с тормозом 2*

*14. Заглушка 40х25 4*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Сборка проиллюстрирована на рисунке 1. Взять стойки (2) присоединить колесные опоры (12,13) при помощи метизов (5,8,10), получившиеся конструкции стянуть между собой при помощи перемычки (1), держателей (3,4) и метизов (6,7,9,11).*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

**

*Рисунок 1 – Сборка изделия*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: 700.774.4*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 06.03.15*

*(роспись кладовщика ПС)*