*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ*

*Стойку финишную хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие стоек техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стоек потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Стойка финишная*

*Паспорт – описание*

*701.581.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

*www.pumorisport.ru*

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Стойка финишная предназначена для проведения соревнований различного вида, для определения победителя.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры стойки:*

*Высота, мм 1750*

*Высота ленты максимальная, мм 1700*

*Ширина, мм 500*

*Длина, мм 400*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Стойка для прыжков в высоту представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из вертикальной (1) и опорной трубы (2), подвижного бегунка (3) с полкой для планки, который фиксируется прижимным винтом (4).*

*Стойки изготавливаются из труб сечением 25х25х2 мм, используется порошково-полимерное покрытие или НЦ, цвет – синий.*

*КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

*Хомут 1*

*Жимок 4*

*Основание 2*

*Хомут 1*

*Труба 2*

*Кол 2*

*Заглушка 40х25 6*

*Заглушка ф26,8 2*

*Лента 1*

**

*Рисунок 1 – Комплект поставки*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: 701.581*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 27.01.15г.*

 *(роспись )*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (роспись)*