*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

*1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.*

*2. Пробурить яму на глубину 1200 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 400мм, для большей устойчивости можно увеличить глубину заливки бетоном.*

*3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

***Стойка баскетбольная (120х120)***

*Паспорт – описание*

*Б18.000 ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Стойка баскетбольная является основным спортивным оборудованием, необходимым для игры в баскетбол или стритбол. Рекомендуется для использования на открытых игровых площадках.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 2020*

*Ширина, мм 1800*

*Высота, мм 4800*

*Вылет щита, мм 1200*

*Масса, кг 170*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 120х120х6, 40х25х2, 25х25, лист 3 и т.д.*

*Покрытие: ППП*

*Прочие материалы: изолон, винилискожа, фанера S9.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе*

*1. Стойка 1*

*2. Кольцо усиленное 1*

*3. Щит металлический 1800х1050 1*

*4. Укосина 2*

*5. Протектор 1*

*6. Болт М10х25 4*

*7. Болт М12х30 4*

*8. Болт М12х55 2*

*9. Гайка М10 2*

*10. Гайка М12 8*

*11. Шайба 10 4*

*12. Шайба 12 10*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Установить щит (3) на стойку (1), затем на щит установить кольцо (2) и закрепить при помощи (8), (10), (12), выровнять положение щита относительно земли и установить укосины (4) закрепленные при помощи (7), (10), (12), после завершения работ по установке стойки смонтировать протектор (5), закрепив ее при помощи (9), (11)*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: Б18*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 11.08.2020г.*

 *(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*