*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

 *УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

 *Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

 *Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

 *Устанавливать через крепежные отверстия во фланцах (4 отв. в каждом) при помощи дюбель-шпилек распорных в заранее подготовленное основание;*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения раз в неделю.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «УЗИС»*

***Уличный тренажер «шаговый»***

***«ПУМОРИ-СПОРТ»***

*Паспорт – описание*

*ОП17.1.000ПС*



*Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей.* *Устанавливаются на открытой площадке.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 1230*

*Ширина, мм 560*

*Высота, мм 1420*

 *Масса, кг 50*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 40х40х3мм, 60х40х3мм, труба Ø108х4мм, Ø48х3,5мм, лист S6мм.*

*Покрытие: металл - ППП, рукоятки – ПВХ.*

*Прочие материалы: пластиковый ногоступ.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе.*

*Опора 2*

*Основание 1*

*Крышка подшипника 2*

*Кольцо 2*

*Втулка 2*

*Болт M8x30 ГОСТ 7802-81 4*

*Болт M16x30 ГОСТ 7798-70 2*

*Винт A.M5x16 ГОСТ 17475-80 6*

*Гайка M8 ГОСТ 5915-70 4*

*Шайба A.16 ГОСТ 11371-78 2*

*Подшипник 60205 4*

*Одиночный ногоступ с протектором 2*

*Дюбель-шпилька 16х220 8*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*Рисунок 1 — зона безопасности*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: ОП17.1.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(роспись)*

*Приемку произвел* ***\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*