*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

*1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.*

*2. Пробурить ямы, расположенных по схеме - рисунок 1, диаметром 400 мм на глубину 1200 мм – 7 шт. и 700 мм – 2 шт. под стойки поз. 2. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 200 мм.*

*3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Комплекс гимнастический турники, брусья, наклонная скамья*

*Паспорт – описание*

*ВА-17.000 ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Изделие предназначено для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 3600*

*Ширина, мм 3150*

*Высота, мм 3600*

*Масса, кг 365*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*


*Используемый сортамент: труба Ø108х3мм, Ø48х3,5мм, Ø33,5х3,2мм.*

*Покрытие: металл – ППП, фанера – НЦ.*

*Прочие материалы: хомут пластиковый, заглушки пластиковые, фанера S18мм.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

1. *Стойка L=2450мм 3*
2. *Стойка L=800мм 2*
3. *Стойка L=3400мм 2*
4. *Стойка L=3600мм 2*
5. *Брусья L=1560мм 2*
6. *Лежак 1*
7. *Труба L=500мм 1*
8. *Турник L=1390мм 4*
9. *Болт M10x65 ГОСТ 7798-70 36*
10. *Гайка M10 ГОСТ 5915-70 36*
11. *Шайба A.10 ГОСТ 11371-78 72*
12. *Хомут 18*
13. *заглушка ф108 9*
14. *Заглушка на тр.33.5х3,2(внутр.) 4*



*Рисунок 1 – схема установки.*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Установить заглушки (13) в стойки. Выставить стойки (1, 2, 3, 4) согласно схеме рисунок 1. Соединить стойки между собой турниками (8), перемычкой (7), брусьями (5) и лежаком (6) при помощи хомутов (12) и метизов (9, 10, 11). Забетонировать конструкцию.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: ВА-17.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 21.04.2020г.*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*