ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте изделие по назначению.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

**Стойка для хранения клюшек**

Паспорт – описание

701.610.000 ПС



Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru/)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для удобного хранения хоккейных клюшек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (не более):

Длина, мм 930

Ширина, мм 400

Высота, мм 1100

Масса, кг 25

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Используемый сортамент: труба профильная 40х25х2,5мм, труба профильная 40х40х3мм, труба Ø21,3х2,8мм.

Покрытие: ППП.

Прочие материалы: заглушки пластиковые, фанера S12мм, резина S5мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Боковина 2

2. Основание 1

3. Держатель 1

4. Болт М10х40 10

5. Гайка М10 10

6. Шайба 10 10

7. Колесная опора Ø75 4

8. Заглушка 40х25 4

9. Заглушка 25х25 2

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковины (1), соединить с основанием (2) и держателем (3) при помощи метизов (4, 5, 6). Установить заглушки (8, 9). Прикрутить колесные опоры (7).

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.610

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(роспись)

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(роспись кладовщика)