*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

*1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.*

*2. Пробурить ямы, расположенных по схеме - рисунок 1, диаметром 400 мм на глубину 1200 мм – 8 шт. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем 200 мм.*

*3. Установить изделие в ямы, залить бетоном до уровня площадки, дать затвердеть.*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Комплекс гимнастический рукоход, турники*

*Паспорт – описание*

*ВА-18.000 ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Изделие предназначено для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 4000*

*Ширина, мм 1700*

*Высота, мм 3600*

*Масса, кг 280*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*


*Используемый сортамент: труба Ø108х3мм, Ø48х3,5мм, Ø33,5х3,2мм.*

*Покрытие: металл – ППП.*

*Прочие материалы: хомут стальной, заглушки.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

1. *Стойка L=3600мм 6*
2. *Рукоход 1*
3. *Хомут 10*
4. *Турник 6*
5. *Болт M10x65 ГОСТ 7798-70 20*
6. *Гайка M10 ГОСТ 5915-70 20*

**

*Рисунок 1 – схема установки.*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Выставить стойки (1) согласно схеме рисунок 1. Соединить стойки между собой турниками (4), рукоходом (2) при помощи хомутов (3) и метизов (5,6), установив их на желаемую высоту. Забетонировать конструкцию.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: ВА-18.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*