ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте изделие по назначению.

2. Выкрутить подушку держателя на нужное расстояние, зафиксировать контргайкой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

**Переносной волейбольный кронштейн**

 **для отработки подачи**

Паспорт – описание

701.620.000ПС



Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru/)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для отработки подачи в волейболе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (не более):

Длина, мм 1000

Ширина, мм 90

Высота, мм 1660

 Масса, кг 3,9

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Используемый сортамент: труба Ø16х2мм, круг Ø12мм

Покрытие: ППП.

Прочие материалы: винилискожа, поролон, рукоятка резиновая.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.620

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись кладовщика)