*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*1. Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность, примыкает к выровненной вертикальной поверхности.*

*2. Анкерные болты (в комплект не входят) устанавливать в разложенном положении трибуны.*

*3. Зацепить 1 конец пружины (27) за среднее отверстие на укосине нижней рамы (6) (дополнительные отверстия предназначены для регулировки натяжения пружины).*

*4. Сложить трибуну, зафиксировать страховочной цепью (31).*

*5. Зацепить второй конец пружины за рым болт (29), обеспечить первоначальную натяжку, установить рым болт на раму, затянуть гайкой (23).*

*6. Проверить достаточно ли создаваемое усилие.*

*7. Для увеличения/уменьшения подъемной силы повторить все с п.3, переместив в нужное отверстие первый конец пружины.*

*8. ВНИМАНИЕ! Пружинный механизм предусмотрен только для облегчения складывания конструкции.*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*4. Для трансформирования трибуны необходимо минимум 2 человека.*

*5. Для трансформирования трибуны поднять ее в вертикальное положение до упора, зафиксировать в этом положении при помощи предусмотренного талрепа и цепи, затянуть талреп.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

***Трибуна складная***

*Паспорт – описание*

*В14.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Трибуна складная предназначена для использования в спортзалах для размещения людей. При необходимости складывается для минимизирования занимаемого места.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (в сложенном виде):*

*Длина, мм 2400*

*Ширина, мм 520*

*Высота, мм 2150*

*Габаритные размеры (в разложенном виде):*


*Длина, мм 2400*

*Ширина, мм 2100*

*Высота, мм 1630*

*Масса, кг 230*

*Основные размеры приведены на изображении*

*Рисунок 1 — основные размеры трибуны*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 40х40х3мм, 40х25х2мм, уголок 40х40х4мм.*

*Покрытие: металл – ППП, фанера – морилка / краска НЦ.*

*Прочие материалы: фанера S18мм.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*1 Опора 1*

*2 Опора 1*

*3 Перемычка 1*

*4 Рамка №1 1*

*5 Тяга 6*

*6 Рамка №2 1*

*7 Рамка №3 1*

*8 Рамка №4 1*

*9 Рамка №5 1*

*10 Фанера 18мм 3*

*11 Фанера 18мм 1*

*12 Фанера 10мм 1*

*13 Фанера 10мм 1*

*14 Фанера 10мм 1*

*15 Фанера 18мм 2*

*16 Втулка 24*

*17 Болт меб. M8x30 84*

*18 Болт M10x65 24*

*19 Болт M10x75 2*

*20 Болт M12x60 4*

*21 Гайка M8 84*

*22 Гайка M10 27*

*23 Гайка M12 6*

*24 Шайба A.8 84*

*25 Шайба A.10 47*

*26 Шайба A.12 4*

*27* ***Пружина\*\* 2***


*28 Талреп М8х110 2*

*29 Рым-болт M12 2*

*30 Заглушка 40х40 10*

*31 Цепь 2*

*\*\* ВНИМАНИЕ! Подъемной пружиной трибуна комплектуется за дополнительную плату.*

*Рисунок 2 — комплектность трибуны.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: В14.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 23.11.2018г.*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*