*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.*

*Устанавливать через крепежные отверстия во фланце (4 отв.) при помощи дюбель-шпилек распорных в заранее подготовленное основание, 2 фланца на конструкции с шагом 1000мм*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения раз в неделю.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*


*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

***Уличный тренажер «эллипсоид двойной»***

*Паспорт – описание*

*ОП8.2.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Предназначен для двух занимающихся. Занимающийся держась за опорные рукоятки, имитирует руками – попеременные движения гребца при помощи подвижных рычагов тренажера, а ноги на опорных платформах совершают эллиптические движения, что обеспечивает комплексную проработку мышц ног и рук.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Основные размеры (не более):*

*Длина, мм 2300*

*Ширина, мм 600*

*Высота, мм 1350*

*Масса, кг 69*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 40х40х3мм, труба Ø108х4мм, Ø33,5х3,2мм, лист S6мм.*

*Покрытие: металл - ППП, рукоятки – ПВХ.*

*Прочие материалы: ногоступ пластиковый.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе.*

*Основание 1*

*Серьга 4*

*Опора 4*

*Рукоятка 4*

*Стакан подшипника 8*

*Втулка 4*

*Шайба 12*

*Ось 2*

*Болт M8x65 ГОСТ 7802-81 8*

*Болт M10x65 ГОСТ 7798-70 4*

*Гайка M8 ГОСТ 5915-70 8*

*Гайка M10 ГОСТ 5915-70 4*

*Гайка M12 ГОСТ 5915-70 8*

*Шайба A.8 ГОСТ 11371-78 8*

*Шайба A.10 ГОСТ 11371-78 8*

*Подшипник 202 28*

*Одиночный ногоступ 4*

*Заглушка внутр. 40х40 4*

*Заглушка на тр.33.5х3,2(внутр.) 4*

*Дюбель-шпилька 16х220 8*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: ОП8.2.000*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 04.12.2020г.*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*