***Инструкция по эксплуатации***

*Используйте изделие по назначению!*

***МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ***

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам. Изделие устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность.*

***Правила транспортировки***

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

***Гарантийные обязательства***

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.*

***Сведения о рекламациях***

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.*

*Свидетельство о продаже*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

***Стойка для чистки ковров***

*Паспорт – описание*

*700.183*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru)

***Техническое описание***

*Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией стойки для чистки ковров и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

***НАЗНАЧЕНИЕ***

*Изделие предназначено для чистки ковров. Устанавливаются на открытой площадке.*

***Технические данные***

*Габаритные размеры, не более, мм:*

*Высота - 2900*

*Длина - 2500*

*Ширина - 1640*

*Вес, не более, кг - 35*

***Устройство изделия***

*Стойка для чистки ковров представляет собой сварную конструкцию из труб. Опорные элементы выполнены из трубы Ф48х3,5мм, Ф33,5х3,2 мм.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: 700.183*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 20.06.14г.*

***(роспись )***

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(роспись кладовщика ПС)***