*Внимание!* Тренажер устанавливатьна выровненную по горизонту поверхность

1

Инструкция по эксплуатации

1. Соблюдать условия нагрузок перекрытий и пола.

2. Располагать гантели и диски-разновесы симметрично, что предотвращает случайное падение.

3. При расположении гантелей и дисков-разновесов необходимо соблюдать осторожность, убедитесь в надежности размещения, чтобы исключить травмы.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, транспортировки

Стойка для гантелей должна храниться и использоваться в сухом отапливаемом помещении.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стойки для гантелей требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стойки для гантелей потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ООО «Пумори – Спорт»**

**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГРИФОВ**

**ПС78.2**

Паспорт – описание



Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru)

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллаж для грифов - спортинвентарь, рекомендуемый для использования в спортзалах. Гантели, грифы, не используемые в данный момент, размещаются на стойке. Это исключает травмы ног и т.д. так как спортсмены могут в момент выполнения упражнений наступить и споткнуться из-за находящихся на полу гантелей и дисков-разновесов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:
 Длина, мм - 900

Ширина, мм - 650

Высота, мм - 1320

Вес, не более, кг - 40

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж представляет собой сварную конструкцию из труб 30х30х2, трубы круглой Ф33.5х3.2.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики стойки.

*При изменении конструкции изделия по требованию заказчика, изделие возврату не подлежит, и производитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию изделия.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС78.2

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 23.10.12г.

***(роспись )***

 Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(роспись кладовщика ПС)***