*Внимание!* Тренажер устанавливатьна горизонтальную поверхность

**Инструкция по эксплуатации**

Основное упражнение, выполняемое на тренажере .

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Взять рукоятку и поставить локоть на стол на подушку.
2. Выполнять такие же движения, как при борьбе с соперником.
3. При необходимости приподнять стол, повернуть на нужный угол и зафиксировать, опустив стол.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации И ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований к транспортной маркировке.

Тренажер должен храниться в сухом, отапливаемом помещении. Смазывать подшипники, направляющие, крепеж (болты, гайки) не реже 1 раза в неделю.

После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


ООО «Пумори – Спорт»

**Тренажер для армрестлинга с**

**поворотным столом**

Паспорт – описание

ПС63.Б.1.000.000.000 ПС



Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

[www.pumorisport.ru](http://www.pumorisport.ru/)

**Техническое описание**

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией тренажера и содержит данные и сведения об уст­ройст­ве изделия,необходимые для обеспечения его правильной эксплуата­ции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Трансформируемый тренажер для армрестлинга предназначен для развития группы мышц плечевого пояса. Рекомендуется для использования в спортзалах и фитнесс-клубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм 1750

Ширина, мм 950

Высота, мм 2340

Вес, не более, кг . 65

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажер представляет собой сборную конструкцию, состоящую из рамы (1), поворотного стола (2), опоры стола(4), поворотного узла (14), рукоятки (9) и грузовых втулок (6) для дисков-разновесов. Несущие детали тренажера изготавливаются из профильных труб 60х40х3 мм, 40х40х3 мм. Используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Рама - 1
2. Рама стола - 1
3. Основание стола - 1
4. Опора - 1
5. Столешница - 1
6. Ножка - 3
7. Подушка боковая - 2
8. Подушка - 8
9. Рукоятка - 8
10. Рамка грузовая - 8
11. Втулка грузовая - 3
12. Зажим троса -2
13. Ролик - 5
14. Поворотный узел -1
15. Направляющая -1
16. Направляющая рамки -2
17. Ролик металлич. -2
18. Рукоятка -2
19. Шайба -2
20. Болт-ось -2
21. Ось -2
22. Болт-опора -1

Стандартные изделия:

1. Болт М12х60 - 2
2. Болт М12х65 - 4
3. Болт М10х50 - 1
4. Винт М16х60 - 4
5. Винт М5х50 - 2
6. Гайка М16 - 2
7. Гайка М12 - 4
8. Гайка М10 - 1
9. Гайка М5 - 1
10. Шайба 16 - 4
11. Шайба 12 - 2


*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

Покупные изделия:

1. Заглушка пластмассовая внутренняя на трубу 40х40 - 2
2. Заглушка пластмассовая внешняя на трубу 60х40 - 4
3. Заглушка пластмассовая внешняя на трубу 48х3,5 - 3
4. Канат стальной 4.9 мм, 8 м - 1

Комплектация тренажера дисками-разновесами производится за отдельную плату при оформлении заявки.

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС63.Б.1

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 30.08.2021г.

***(роспись )***

Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(роспись кладовщика ПС)***