*ВНИМАНИЕ! Стеллаж устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Стеллаж для фитболов устанавливать на ровную горизонтальную поверхность.*

*2. Стеллаж рассчитан только для хранения фитболов и не предполагает на дополнительную нагрузку на ярусы.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Стеллаж для мячей должен храниться в сухом отапливаемом помещении.*

*Изделие должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выдал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ФИТБОЛОВ*

*Паспорт – описание*

*701.580.000ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

*www.pumorisport.ru*

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией стеллажа и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Стеллаж для фитболов рекомендуется для использования в спортзалах, где используется большое количество мячей.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры, не более (мм)*

*Ширина, мм ……………………………………….…………..… 2920*

*Высота, мм …….…..………………………..…………………. 1830*

*Глубина, мм ……………………………………………………... 610*

*Вес, не более, кг ……..……………………………..……….…… 35*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Стеллаж для мячей является сварной конструкцией, состоящей из труб ф21.3х2,8мм и трубы профильной 25х25х2. Используется полимерно-порошковое покрытие.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*1. Боковина - 2 шт.*


*2. Перемычка - 6 шт.*

*3. Болт М8х50 - 12 шт.*

*4. Шайба 8 - 12 шт.*

*5. Заглушка 25х25 - 4 шт.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики тренажера.*



*Рис.1 Схема сборки и комплектность*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: 701.580*

*соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 28.11.2018г.*

*(роспись )*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*