*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Трибуна однорядная на 4 места*

*Паспорт – описание*

*В10.4.000ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Трибуна однорядная является спортивным оборудованием для использования при проведении массовых мероприятий (соревнований, собраний, выступлений спортсменов и т.д.)*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 2000*

*Ширина, мм 610*

*Высота, мм 810*

*Масса, кг 30*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*


*Используемый сортамент: труба профильная 25х25х2,5мм, 40х25х2мм и т.д.*

*Покрытие: ППП.*

*Прочие материалы: сиденья пластиковые, заглушки пластиковые, метизы.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

1. *Боковина 2*
2. *Перемычка 1*
3. *Болт M10x40 ГОСТ 7798-70 6*
4. *Болт M6x50 16*
5. *Гайка M10 ГОСТ 5915-70 6*
6. *Гайка M6 ГОСТ 5915-70 16*
7. *Шайба A.10 ГОСТ 11371-78 6*
8. *Шайба A.6 ГОСТ 11371-78 16*
9. *Сиденье пластмассовое 4*
10. *Заглушка 25х25 (внутренняя) 8*



*Рисунок 1 – Комплектность*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*Сборка согласно рисунку 1. Соединить боковины (1) и перемычку (2) при помощи метизов (3, 5, 7). Закрепить сиденья (9) на металлоконструкцию при помощи (4, 6, 8). Установить заглушки (11, 12).*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: В10.4*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*