*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*Выставить необходимую высоту кронштейна и зафиксировать.*

*Подвесить боксерский мешок за кольцо рым-болта кронштейна.*

*Нагрузить втулки грузовыми дисками.*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*5. Допустимая нагрузка на изделие: 90 кг.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Стойка для боксёрского мешка с грузовыми втулками*

*Паспорт – описание*

*701.631.000ПС*



*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Изделие предназначено для установки боксерского мешка в любом подходящем месте зала, имеет колеса для удобной транспортировки в помещении.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 1420*

*Ширина, мм 1950*

*Высота, мм 2490*

*Масса, кг 47*

*Допустимая нагрузка, кг 90*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*


*Используемый сортамент: труба профильная 60х60х3мм, 40х40х3мм, 60х40х3мм, труба Ø48х3,5мм.*

*Покрытие: ППП*

*Прочие материалы: колеса обрезиненные Ø75мм, метизы, заглушки пластиковые.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

1. *Стойка 1*
2. *Опора (левая) 1*
3. *Опора (правая) 1*
4. *Кронштейн 1*
5. *фиксатор 1*
6. *Болт M12x90 ГОСТ 7798-70 4*
7. *Болт M8x55 ГОСТ 7798-70 2*
8. *Гайка M8 ГОСТ 5915-70 2*
9. *Гайка M12 ГОСТ 5915-70 4*
10. *Гайка M16 ГОСТ 5915-70 2*
11. *Шайба A.8 ГОСТ 11371-78 2*
12. *Шайба A.12 ГОСТ 11371-78 4*
13. *Рым-болт M16 ГОСТ 4751-73 1*
14. *Колесо ф75мм 2*
15. *Заглушка на тр.48 (внутр.) 4*
16. *Заглушка 60х40 (внутренняя) 2*
17. *Заглушка 60х60 (внутренняя) 2*



*Рисунок 1 - Комплектация*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия 701.631*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 13.10.2020г.*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*