*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.*

*3. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.*

*4. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*5. После каждой тренировки необходимо протирать все поверхности сухой салфеткой.*

*ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ*

*Изделие хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.*

 *ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Тренажер для бицепса с наклонной партой*

*Паспорт – описание*

*ПС20.Б.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Тренажер для бицепса предназначен для развития мышц рук. Рекомендуется для использования в спортзалах и фитнесс-клубах.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 960*

*Ширина, мм 720*

*Высота, мм 920*

*Масса, кг 65*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 60х60х3мм, 60х40х3мм, 60х30х2мм, 50х50х2,5мм, 40х40х3мм*

*Покрытие: ППП*

*Прочие материалы: винилискожа, поролон ППУВВ 30мм, фанера 18мм, пластиковые заглушки.*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе. В состав входят:*

*1. Шток 1*

*2. Сиденье 1*

*3. Рама 1*

*4. Парта 1*

*5. Рама 1*

*6. Подушка парты 1*

*7. Подушка сиденья 1*

*8. Втулка 2*

*9. Труба 1*

*10. Втулка 2*

*11. Лист 2*

*12. Скоба 2*

*13. Болт M12x70 6*

*14. Болт M12x80 3*

*15. Гайка M12 11*

*16. Шайба A.12 12*

*17. Шайба A.12 7*

*18. Заглушка внутр. 40х40 2*

*19. Заглушка внутр. 60х60 1*

*20. Заглушка 60х40 4*

*21. Заглушка на тр.48 2*

*22. Переходник 60х60-50х50 1*

*23. Переходник 50х50-40х40 2*

*Изделие поставляется в сборе.*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*Рисунок 1 — Комплектность*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Код изделия: ПС20.Б*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска 29.03.2019г.*

 *(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*