*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ*

*Изделие устанавливать на выровненную по горизонту поверхность*

*Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!*

*ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ*

*Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.*

*ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ*

*1. Используйте изделие по назначению.*

*2. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.*

*ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

*Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.*

*Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.*

*СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

*В случае обнаружения дефектов и неисправностей потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ООО «Пумори – Спорт»*

*Беседка разборная*

*Паспорт – описание*

*701.644.000ПС*

**

*Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3*

*Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91*

*E-mail:psp@pumori.ru*

[*www.pumorisport.ru*](http://www.pumorisport.ru/)

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ*

*ВВЕДЕНИЕ*

*Техническое описание предназначено для изучения конструкции и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.*

*НАЗНАЧЕНИЕ*

*Беседка предназначена для отдыха детей и взрослых на открытых игровых площадках.*

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

*Габаритные размеры (не более):*

*Длина, мм 3610*

*Ширина, мм 3120*

*Высота, мм 3540*

*Масса, кг 336*

*УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ*

*Используемый сортамент: труба профильная 60х40х3мм, уголок 40х40х4мм, круг* *Ø12мм, квадрат 14мм, полоса 60х6мм,*

*Покрытие: металл — ППП, дерево - НЦ.*

*Прочие материалы: ондулин, доска строганая 140х40мм, конек кровельный,*

*КОМПЛЕКТНОСТЬ*

*Изделие поставляется в сборе*

*1. Секция 1*

*2. Секция правая 1*

*3. Секция левая 1*

*4. Секция ограждения 2*

*5. Секция перемычка 3*

*6. Звезда 1*

*7. Доска 6*

*8. Доска 1 6*

*9. Доска 2 6*

*10. Доска 3 6*

*11. Доска 4 6*

*12. Доска 5 6*

*13. Ондулин секция 1 6*

*14. Ондулин секция 2 6*

*15. Ондулин секция 3 6*

*16. Конек 6*

*17. Болт M12x60 26*

*18. Гайка M12 26*

*19. Шайба A.12 32*

*20. Саморез с прессшайбой 4,2х19 168*

*21. Саморез с потай. головкой 3,5х51 186*

*22. Саморез с прессшайбой 4,2х32 178*

*23. Гвоздь для ондулина 400*

*СБОРКА ИЗДЕЛИЯ*

*1. Подготовить ровную площадку под установку беседки.*

*2. Соединить между собой секции поз.1, 2, 3 беседки и секции перемычек (поз.5) и ограждений (поз.4) при помощи метизов (поз.17.18.19).*


*3. Выставить стропила (поз. 7) присоединив их к секциям беседки при помощи метизов (поз.17,18,19), а друг к другу при помощи звезды и саморезов Ø4,2 х 41 мм.*

*4. Присоединить к получившейся конструкции обрешетку (поз.8,9,10,11,12) при помощи уголков и саморезов Ø4,2х12 мм.*

*5. Выстелить ондулин (поз.13,14,15) прикрутить к обрешетке спец. саморезами.*

*6. На стык листов согласно рис. 2, в соответствии с маркировкой наложить коньки (поз.16).*

*Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.*

*Рисунок 1 — Комплектность*

*СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ*

*Заводской №: 701.644*

*соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись)*

*Приемку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(роспись кладовщика ПС)*